                                       Modification du turbo CT 26 des supra mk3


Amélioration simple à moindre frais  
Le 6 cylindres 3L de la Supra est suralimenté par un turbocompresseur de marque HITACHI. 
 
Ce turbo a une pression maximum définie en usine de 0.51 Bars. 
 
Une pression plus élevée du turbo permet d'accroître sensiblement les performances du véhicule par une augmentation du couple moteur. 
 
Toutefois, dans ce genre de modification, tout est permis et il va de soi que l'élévation de la pression du turbo doit être effectuée avec parcimonie. 
 
Après plusieurs essais, il semble qu'une augmentation de 0.3 Bars apporte de bons résultats tout en préservant la mécanique. 


L'opération consiste à modifier le régulateur de la soupape d'échappement appelé communément "wastegate". Il suffit de retarder l'ouverture de la soupape d'échappement en agissant sur la longueur de la tige reliant le régulateur à la soupape. Sur certains modèles de turbo, cette tige est réglable en longueur à l'aide d'un système d'écrou contre-écrou. Sur la Supra, cette tige n'est pas réglable et la seule façon d'en modifier la longueur est d'éloigner le régulateur du support qui lui est solidaire du corps du turbo. L'opération consiste à insérer de simples rondelles métalliques sur les deux boulons qui fixent le régulateur au corps du turbo. Les rondelles seront placées entre le régulateur et le corps du turbo. Cette opération est un peu délicate car il faut tendre le ressort du régulateur afin d'insérer les rondelles puis de remettre les deux boulons en place. 
 
La question majeure que l'on pourra se poser est : Combien de rondelles et de quelle épaisseur? 


Pour obtenir une pression de suralimentation de 0.8 Bars, il suffit d'éloigner le régulateur de 8 mm environ du corps du turbo par exemple par la pose de 6 rondelles de 1.4 mm environ d'épaisseur. Ceci est un maximum car, au delà, il est difficile de tendre le ressort du régulateur et les deux boulons ne seraient pas assez longs pour assurer un serrage suffisant. 
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